Опросный лист на стеллажи
Шаблон Latax · latax.ru — планировка складов и производств онлайн
Отправьте одинаковый заполненный лист всем поставщикам — тогда их предложения можно честно сравнить. Приложите план помещения и, если есть, планировку с раскладкой стеллажей и табличками нагрузок (например, отчёт Latax).
Объект: ____________________________    Дата: ____________    Составил: ____________________
1. Компания и объект
	Параметр
	Значение
	Что указать

	Компания, контактное лицо
	
	Наименование, телефон, email

	Адрес объекта
	
	Город, адрес склада

	Помещение
	
	Своё, арендованное, строящееся; дата готовности


2. Помещение
	Параметр
	Значение
	Что указать

	Размеры
	
	Длина × ширина, м; план с размерами — в приложении

	Полезная высота
	
	До низа ферм, балок, коммуникаций, м

	Колонны
	
	Шаг и сечение; например 12 × 24 м, 400 × 400 мм

	Пол
	
	Допустимая нагрузка, т/м²; толщина и класс бетона; ровность

	Пожаротушение
	
	Есть ли спринклеры, высота оросителей

	Ворота, двери, выходы
	
	Расположение на плане

	Сейсмичность района
	
	Баллы — влияет на расчёт стеллажей


3. Груз
	Параметр
	Значение
	Что указать

	Тип паллет
	
	Европаллета 1200 × 800, финская 1200 × 1000, другая

	Габариты с грузом
	
	Высота груза с паллетой, свесы

	Масса паллеты с грузом
	
	Максимальная и типичная, кг

	Ассортимент
	
	Число позиций (SKU), однородный или разнородный

	Оборачиваемость
	
	Паллет в сутки на приход и отгрузку


4. Хранение
	Параметр
	Значение
	Что указать

	Тип стеллажей
	
	Фронтальные, набивные, гравитационные, мобильные, полочные, консольные, мезонин

	Число паллетомест
	
	Требуемое; число ярусов

	Нагрузка на ярус и секцию
	
	Например 3 × 800 кг = 2400 кг на ярус

	Нижний ярус
	
	На полу или на балках

	Отбор
	
	Паллетами, коробками, штуками


5. Техника
	Параметр
	Значение
	Что указать

	Тип техники
	
	Погрузчик, ричтрак, штабелёр, VNA

	Высота подъёма вил
	
	Максимальная, м

	Ширина рабочего прохода
	
	По паспорту техники, м

	Техника
	
	Уже есть или закупается вместе со стеллажами


6. Комплектация и безопасность
	Параметр
	Значение
	Что указать

	Защита
	
	Отбойники стоек, торцевые ограждения, сетки от падения груза

	Настилы и вставки
	
	Решётчатые настилы, поперечины под паллеты

	Таблички нагрузок
	
	По EN 15635 и ГОСТ Р 55525

	Документы
	
	Расчёт, паспорт, инструкция по эксплуатации


7. Монтаж, сроки, бюджет
	Параметр
	Значение
	Что указать

	Доставка и монтаж
	
	Нужны ли, кто отвечает за анкеровку и допуски по EN 15620

	Сроки
	
	Желаемая дата поставки и монтажа

	Бюджет
	
	Ориентир, если есть

	Гарантия и сервис
	
	Ежегодный осмотр стеллажей специалистом


Пояснения к разделам: https://latax.ru/articles/zayavka-na-proschet
Цифры для заполнения — вместимость, нагрузки, грузопоток, сети, персонал — можно получить в бесплатном планировщике Latax: https://latax.ru/app/
